1.背甲建链，头盔响应，未收到响应，超时5s重发

[2023-07-21 16:54:34.758]# RECV ASCII>

ZIGCOM(25)->5A 19 FD 00 0B A4 C1 38 FB 82 F2 B1 8B A2 A5 07 FE FF FF FF FF 00 00 FE AA

ZIGCOM(34)<-5A 22 FD 00 0B 00 01 02 03 04 05 06 07 A3 A5 07 FE 08 FF FF FF 00 00 09 A4 C1 38 FB 82 F2 B1 8B C3 AA

2.建链完成，查看是否需要实体参数设置